








	شركت توسعه پليمر پاد جم

	«بخش دوم»
شرح خدمات موضوع مناقصه


 شرح کار: طراحی ،تأمین، تحویل و اجرای قفسه بندی انبار قطعات شرکت توسعه پلیمر پادجم
1. هدف پروژه
هدف از اجراي اين طرح، طراحی و اجراي سيستم قفسه بندی انبار قطعات شرکت توسعه پلیمر پادجم،جهت ساماندهی و افزایش ظرفیت انبارش قطعات :سنگین ، نیمه سنگین و سبک به تفکیک تعداد قطعات مطابق جداول پیوست و افزايش سرعت بارگذاري و برداشت بار  بر اساس استانداردهای ایمنی و بهره‌وری مي باشد . 
ویژگی های مورد نیاز در سیستم قفسه بندی : 
1- طراحی در ابعاد مختلف. 
2-  دارا بودن مقاطع مختلف برای بارگذاری‌های متنوع در سیستم قفسه بندی. 
3-  قابلیت چیدمان متناسب با نیازمندی انبار شرکت توسعه پلیمر پادجم. 
4-  استفاده  بهینه از فضای انبار.
5- قابلیت نصب گایدریل جهت حرکت ماشین آلات مخصوص مانند نروتراک و جلوگیری از ضربات به ستونها
6- استفاده از حداکثر ارتفاع و به حداقل رساندن فضای اختصاص یافته برای انبار.
2. دامنه خدمات مورد انتظار از پیمانکار
2-1. بازدید و برداشت اطلاعات
· انجام بازدید میدانی از انبار
· اندازه‌برداری دقیق ابعاد، ارتفاع سقف، مسیرهای لیفتراک
· بررسی محدودیت‌ها، نقاط خطر، تجهیزات مجاور و شرایط سازه‌ای کف
2-2. طراحی فنی و جانمایی
پیمانکار موظف است:
· ارائه پلان چیدمان (Layout) پیشنهادی
· ارائه شرح کار فنی و حدود فعالیت (شامل فعالیت های اجرایی پیمانکار،حدود اختیارات،زمانبندی فعالیت های پیش نیاز در تعهد کارفرما و ... ) 
· رعایت الزامات HSE کارفرما در حین نصب و اجرای قفسه بندی 
· طراحی تعداد قاب‌ها، طبقات، راهروها و مسیر گردش لیفتراک
· طراحی مسیر پیرامونی به عرض 4.5 متر جهت حرکت لیفتراک 
· طراحی قفسه و انبار در 3 کفه اصلی 
· ابعاد پالت ها ، ظرفیت طبقات ، ارتفاع تجهیزات سنگین و نیمه سنگین و کلیه اجناس انبار ، توسط پیمانکار بررسی و در زمان طراحی لحاظ گردد.
· رعایت الزامات HSE، فاصله ایمن از دیوارها، خروج اضطراری و سیستم اطفاء در زمان طراحی 
· طراحی و اجرای قفسه بندی انبار cold room مطابق  با نیازمندی های شرکت توسعه پلیمر پادجم جهت قفسه بندی سبک و نیمه سنگین.
· مطالعه سیستم اطفا حریق و سیستم CCT  انبار ، و ارائه مشاوره در خصوص رعایت استاندارد های لازم
· ارائه مشاوره در خصوص سیستم روشنایی انبار ، قفسه ها و طبقات 
· فایل سه‌بعدی قفسه بندی تهیه و ارائه گردد .
· نقشه‌های فنی و پلان چیدمان و ارائه تمام فایل های NATIVE 
· تهیه FINAL BOOK 
· رعایت الزامات بازرسی فنی کارفرما شامل : IRN و ... 
· ارائه لیست  و تامین قطعات یدکی 2 سالانه   
· حضور در جلسه KOM قبل از شروع پروسه طراحی و ساخت .
2-3. مشخصات فني اختصاصی سيستم  قفسه بندی
قفسه‌بندی پیشنهادی باید شامل موارد زیر باشد (با ارائه مشخصات دقیق):
· نوع قفسه‌بندی: Heavy Duty / نیمه‌سنگین / پالت راک / طبقاتی
· ضخامت و جنس ستون‌ها و بازوها
· ظرفیت بار مجاز هر طبقه و هر قاب
· دارای  قابهاي پيچ و مهره اي و بازوهاي اتصال يافته به ستون قابها باشدكه در ابعاد ، دهانه ، عمق و ارتفاع متنوع و قابل تغيير ارائه گردد.
· سیستم و محاسبات بارگذاری  به همراه دفترچه محاسبات ارائه گردد.
· محاسبات تحملي بازوها بر اساس بار گسترده و يكنواخت (كيلوگرم ) و با توجه به تعداد بار تعريف شده در هر طبقه انجام گردد.
· نوع ستون بر مبناي مجموع بار هر دهانه و فاصله طبقات از يكديگر يا فاصله اولين طبقه از زمين  (هركدام بيشتر) تعيين گردد.
· ملحقات ذيل ارائه گردد:
· کلیه قفسه های نیمه سنگین و سنگین با پوشش کفپوش مناسب پوشیده گردد.
· در صورت لزوم استفاده از سیستم دارای گاید ریل  
· رنگ اجزاء قاب و ملحقات قفسه بندی مشخص گردد. 
· تمام قطعات بایستی پس از عملیات شستشو و چربیگری قطعات وارد کوره خشک کن شده تا قطعات بصورت کامل خشک گردند و بعد از آن رنگ آمیزی به روش الکترواستاتیک با رنگ پودر ( اپوکسی – پلی استر ) رنگ آمیزی می گردند. پس از فرآیند رنگ آمیزی قطعات وارد کوره پخت شده تا با توجه به استانداردهای تعریف شده(10’200̊ C – 15’180̊ C) پخت رنگ آنها کامل گردد.
· پروفیل های قوطی به روش غوطه وری رنگ آمیزی گردد.
· تست هاي رنگ به شرح ذيل مي باشد:
· - کنترل مقاومت به خوردگي با دستگاه سالت اسپري به مدت min400 hr  max 700 hr
· -تست چسبندگي با کراس کات  (GRADE 0) 
· -کنترل فام رنگ با فام سنج 
· -ضخامت پوشش رنگ با ضخامت سنج  ( 5±40 ميکرون)
· -تست سختي با دستگاه سختي سنج (300دور)
· -ميزان قدرت خم پذيري با دستگاه خمش 
· -تست ضربه با دستگاه آن Direct  Min 50  -Revers  Min 50
· -ميزان براقيت با براقيت سنج 5±80 
· تمام قطعات کف پوش طبقات  سنگین و نیمه سنگین به وسیله پوشش HDG  محافظت گردد.
· مشخصات ورق ، نوع نورد،شرکت سازنده و مدارک مرتبط جهت اخذ تایید به واحد بازرسی کارفرما ارسال گردد.
· ارائه گواهی تست بار و استانداردهای تولید (EN / FEM / RMI)
· راهروی بین قفسه های نیمه سنگین و راهروی قفسه های سنگین 175 سانتیمتر و عرض گاید ریلها درتمام راهروها 150 سانتی متر می باشد.  
· مشخصات ابعادی، ظرفیت نگهداری و جزییات بارگذاری و باربرداری بایستی توسط پیمانکار  و مطابق نقشه اولیه کارفرما(پیوست) ارائه گردد. 
· ظرفیت نگهداری پالت دراین سیستم معادل ... عدد پالت می باشد.
· ظرفیت نگهداری قطعات سنگین دراین سیستم معادل ... عدد  می باشد.
· ظرفیت نگهداری قطعات نیمه سنگین دراین سیستم معادل ... عدد  می باشد.
· ظرفیت نگهداری قطعات سبک دراین سیستم معادل ... عدد  می باشد.
· سیستم قفسه بندی بایستی مطابق با نیازمندی کارفرما و مطابق جدول زیر تکمیل گردد.
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2-4. مشخصات فنی قطعات : 
· نوع ستون راک با عرض مقطع که با توجه به بار وارده بر هر ستون بر اساس تعداد طبقات و ضخامت ورق به کار رفته تعیین گردد.  
· مشخصات کفی ستونها ( بیس پلیت ها ) ، ضخامت ورق و رول بولت اتصال به کف ارسال گردد . 
· مسخصات بازو قفسه ها تعیین و ارسال گردد.
· مشخصات کف پوش ها و  ابعاد آن به همراه  ضخامت ورق و میزان  تحمل وزن در هر طبقه بر اساس بار گسترده طراحی شده ، تعیین گردد. . 
· طراحی و محاسبات طرح بر اساس استاندارد 18840 و 21207 اداره استاندارد ایران صورت پذیرد.




مشخصات فنی عمومی قفسه های مورد نیاز بر اساس طرح اولیه:
قفسه بندی  TYPE A  - سیستم قفسه بندی پالت راک 
مشخصات فني سيستم نگهداري پالتي راك پيچ و مهره اي
· اين سيستم نگهداري پالت متشكل از قابهاي پيچ و مهره اي و بازوهاي اتصال يافته به ستون قابها  مي باشدكه در ابعاد ، دهانه ، عمق و ارتفاع متنوع و قابل تغيير ارائه گردد.
· قاب هاي سيستم از اتصال پيچ ومهره اي ستونها و تعدادي مهاربند افقي و ضربدري و كفي ستونها تشكيل  شده كه با عرض ها (عمق سيستم ) و طولهاي متنوع ( ارتفاع سيستم ) قابل اجرا باشد. 
· بازوها به گونه اي طراحي گردد كه كليپ ها با ستون درگيري جانبي نداشته و بار طبقات به صورت محوري (عمودي ) به ستونها انتقال يابد. ضمنا"  با توجه به طرح كليپ ها تغيير مكان و تنظيم فواصل عمودي  طبقات (باگام 76 ميليمتر) به سهولت امكان پذير باشد.
· محاسبات تحملي بازوها بر اساس بار گسترده و يكنواخت (كيلوگرم ) و با توجه به تعداد پالتهاي بار تعريف شده در هر طبقه انجام پذيرد.
· نوع ستون بر مبناي مجموع بار هر دهانه و فاصله طبقات از يكديگر يا فاصله اولين طبقه از زمين  (هركدام بيشتر) تعيين شود.
· طراحي اين سيستم برمبناي ابعاد و وزن بار با پالت ، تحمل طبقات ،نوع ليفتراك (ارتفاع نهايي بارگذاري و ارتفاع سالن )انجام پذيرد. سيستم نگهداري راك به صورت تك رديفه يا دو رديفه (پشت به پشت ) قابل اجرا مي باشد.
· دراين سيستم ملحقات ذيل ارائه گردد:
· واسطه افزايش ارتفاع ستون ، زير پالتي ، زير پالتي ديواره دار ، بازوي تقويت ، زير بشكه اي ، زير كويلي ، زير جعبه اي 
· قفل اطمينان بازو ، محافظ ستون و محافظ قاب .
· رنگ اجزاء قاب ، طوسي پودر ( اپوكسي پلي استر ) با شماره رال 7031 و براي بازو و ملحقات نارنجي پودر   ( اپوكسي پلي استر ) با شماره رال 5015 و زرد پودر با شماره رال 1003 مي باشد.
[bookmark: _Hlk220753800]قفسه بندی  TYPE B  - نیم طبقه پیش ساخته + سیستم قفسه بندی پانل راک  
مشخصات فني سيستم نيم طبقه پيش ساخته
· سيستم نيم طبقه پيش ساخته متشكل از ستونها ، تيرها، تيرچه ها و پوشش كف كه در ابعاد ، دهانه و ارتفاع و قابل گسترش در جهات مختلف مي باشد. 
· ستونها متشكل از مقطع قوطي ، صفحه ستون و واسطه هاي اتصال تير مي باشد.
· تيرها مقاطع فرم داده شده اي هستند كه براي اتصال به ستون و اتصال تيرچه ها ، سوراخكاري شده اند . تيرها با توجه به ميزان بار مي توانند تكي يا دوبل باشند . در صورت لزوم با توجه به محدوديتهاي تحمل بار ، براي ساخت تيرها از تير ورق استفاده مي شود.
· تيرچه ها مقاطع فرم داده شده اي هستند كه براي اتصال به تيرها ، نبش هايي در دو انتهاي آنها جوش داده شده است .
· نوع تير و تيرچه ها بر اساس ميزان بار وارده بر هر متر مربع نيم طبقه تعيين شود.
· رنگ قطعات نيم طبقه پيش ساخته طوسي آلكيد هواخشك با رال 7031 مي باشد. 
قفسه بندی  TYPE C  - سیستم قفسه بندی راک کفپوش دار 3 طبقه ( بالکی راک )  
مشخصات فني اختصاصي سيستم نگهداري راك كفپوش دار سنگين  پيچ و مهره اي (بالكي راك )

· اين سيستم نگهداري تشكيل شده است  از قابهاي پيچ و مهره اي و بازوهاي اتصال يافته به ستون قابها  و كفه هاي (كفپوش )طبقات كه در ، دهانه ، عمق و ارتفاع متنوع و قابل تغيير به صورت تك رديفه و دو رديفه (پشت به پشت ) در يك تا چند طبقه ارائه گردد.
· قابهاي سيستم از اتصال پيچ ومهره اي ستونها و تعدادي مهاربند افقي و ضربدري و كفي ستونها تشكيل  شده كه با عرض ها (عمق سيستم ) و طولهاي متنوع ( ارتفاع سيستم ) قابل اجرا  باشد. قابهاي مياني براي دهانه هاي مجاور هم مشترك هستند.
· بازوها كه از جوشكاري مقطع محاسبه شده براي بارگذاري ها و دهانه هاي متنوع و كليپ هاي اتصال به ستون تشكيل يافته اند به گونه اي طراحي گردد كه كليپ ها با ستون درگيري جانبي نداشته و بار طبقات به صورت محوري (عمودي ) به ستونها انتقال مي يابد. ضمنا"  با توجه به طرح كليپ ها تغيير مكان و تنظيم فواصل عمودي  طبقات (باگام 76 ميليمتر) به سهولت امكان پذير باشد.
· كفپوش نوع مخصوصي از كفه ها مي باشد كه روي بازوهاي طبقات به تعداد متناسب با دهانه سيستم قرار مي گيرد.
· محاسبات تحملي بازوها و كفپوشها بر اساس بار گسترده و يكنواخت (كيلوگرم بر متر مربع ) و با توجه به تعداد پالتهاي بار تعريف شده در هر طبقه انجام پذيرد.
· نوع ستون با توجه به تعداد طبقات دسترسي سيستم ،  بر اساس  مجموع بار هر دهانه يا مجموع بار هر دهانه به علاوه بار راهروبنديها و فاصله طبقات بارگذاري يا فاصله اولين طبقه از زمين (هركدام بيشتر)   تعيين مي شود.
· طراحي اين سيستم برمبناي ابعاد و وزن بار ، نحوه نگهداري  ، تحمل طبقات ، ابعاد و ارتفاع سالن  نصب انجام مي پذيرد.
· دراين سيستم ملحقات ذيل ارائه گردد:
· واسطه افزايش ارتفاع ستون ، قفل اطمينان بازو ، محافظ ستون و محافظ قاب ، توري پشت و يا جدا كننده دهانه .
· 6 -  رنگ اجزاء قاب و كفپوشها طوسي پودر ( اپوكسي پلي استر ) با شماره رال 7031 و براي بازو و   رابط هاي پشت به پشت نارنجي پودر   ( اپوكسي پلي استر ) با شماره رال 5015 قابل ارائه گردد.


· دراين سيستم براي ايجاد امكان دسترسي به بار در طبقات از پلكان و راهرو بندي ميان رديفهاي سيستم و بالكنهاي خارج از رديف ها استفاده شود. 
· پلكان ، راهرو بندي ، بالكنها و نرده ها از اجزاء سيستم قفسه بندي مشبك ساخته شده و براي پوشش كف راهرو ها و پله ها از پانل پله استفاده شود .
· نحوه محاسبه تير ريزي راهرو ها و بالكنها در اين سيستم بر مبناي بار راهرو بندي انجام پذيرد .
· بار راهرو بنديها بر مبناي بار گسترده بر سطح آن (كيلوگرم بر متر مربع ) محاسبه شود .
· باربالكن بر اساس بار گسترده بر سطح آن ( كيلوگرم بر متر مربع ) محاسبه مي شود و وزن نفر با بار مبناي محاسبه مي باشد.
· در اين سيستم جهت انتقال بار به طبقات بالاتر ، علاوه بر پلكان ، امكان نصب بالابر با ظرفيت حداكثر 500 كيلوگرم  پیش بینی گردد.
قفسه بندی  TYPE D  - سیستم قفسه بندی مشبک 3 طبقه 
 قفسه بندی  TYPE E  - سیستم قفسه بندی مشبک 2 طبقه 
مشخصات فني عمومی سيستم نگهداري مشبك
· سيستم نگهداري مشبك متشكل است از ستونهاي نبشي و كفه ها ( پانلها ) كه به وسيله پيچ و مهره به يكديگر متصل مي شوند.
· اين سيستم به صورت تك رديفه و دو رديفه ( پشت به پشت ) مي باشد.
· محاسبات تحملي كفه ها ( پانلها ) بر اساس بار گسترده و يكنواخت انجام گردد . كفه ها با لبه ايمن و سنگين ( كفپوش ) ارايه گردد.
· نوع ستونهاي نبشي بر مبناي مجموع بار يك دهانه و فاصله عمودي كفه ها در دهانه تعيين مي شود.
· در اين سيستم ملحقاتي مانند : صفحه تقسيم ، لبه جلو ، جاكارتي ، صفحات آويز ، بين هاي پلاستيكي ، ورق جدا كننده ، يا پوشاننده پشت و بغل ، كتابيار ، كفي ستون پلاستيكي و كفي ستون فلزي ارائه گردد.
· رنگ قطعات اين سيستم ، طوسي آلكيد مايع با شماره رال 7031 مي باشد.





2-5. (جدول قطعات مورد نیاز) MTO 
پیمانکار بایستی لیست تمام قطعات مور دنیاز جهت اجرا و نصب سیستم قفسه بندی را به تفکیک به طور کامل در جدول MTO اعلام نماید.

3. مدارک و مستندات الزامی  پیمانکار
پیمانکار موظف است هنگام تحویل پروپوزال، مدارک زیر را ارائه دهد:
· رزومه پروژه‌های مشابه
· گواهی استاندارد محصول
· برنامه زمانبندی طراحی ، تأمین و نصب
· پیشنهاد مالی تفکیک شده (طراحی / متریال / حمل / نصب)
· ارائه برنامه زمانبندی 
· ارائه LAYOUT  اولیه 
4. سایر توضیحات تکمیلی 
· تامين  امكانات لازم جهت انجام عمليات نصب مانند روشنايي و برق  بر عهده کارفرما می باشد.
· تامین امكانات ايمني و بهداشتي محيط كار بر عهده پیمانکار می باشد.
· جابجايي محصولات در محوطه محل نصب پروژه برعهده پیمانکار مي باشد.
      
 5.گارانتی و خدمات پس از فروش
دوره تضمین موضوع قرارداد 18ماه شمسی پس از نصب و راه اندازی و یا 24 ماه از زمان تحویل کامل موضوع قرارداد است. ( هرکدام زودتر حادث شود) 
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